**Part2**

**Step1**

**R1>**en

**R1#**config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

**R1(config)#**int g0/0

**R1(config-if)#**ip helper-address 192.168.60.253